Общие указания.

Лестничная клетка (освещение)

Расстановку светильников и щитов, предварительно согласовать.

Разводка электропроводки лестницы штробе в штукатурном слое в гофро трубе.

Опуски в гофротрубе по стенам в штробе.

Выключатели скрытого монтажа в кирпичных стенах и перегородках.

Электроосвещение.

Светильники определить проектом.

Аварийное освещение определить проектом.

Электроснабжение.

ВРУ существующее.

По подключить: бойлеры, сушилку для рук.

В санузле предусмотреть группы для электросушилки рук, бойлера.

По заданию от специалиста СС подключить серверное оборудование.

По заданию специалиста ОПС подключить системы АПС и ОС.

На входе предусмотреть подключение рамки металлодетектора. Металодетектор учесть в спецификации.

Текущее месторасположение ВРУ указано на фото. Месторасположение щитов определить проектом (пожелание заказчика не размещать на парадной лестнице щиты и оборудование.

Электрооборудование м материалы из предложенной спецификации