1. Толщина монолитной плиты покрытия – 250 мм, бетон В25, арматура А400.

2. Армирование монолитной ПП представлено на рисунках 1-4.

|  |
| --- |
| Рис. 1 Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у нижней грани |

|  |
| --- |
| Рис. 2 Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у верхней грани |

|  |
| --- |
| Рис. 3 Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у нижней грани) |

|  |
| --- |
| Рис. 4 Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у верхней грани |