|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1  (Зам.)  2  (Зам.)    3  (Зам.)  4  (Зам.) | В "Ведомость рабочих чертежей основного комплекта" внесены изменения  На " Схеме расположения опор на отм. +4,900 ... "  добавлены балки, опоры, отверстия в настиле, изменены габариты настила.  На " Схема расположения опор на отм. +6,250 ..." добавлены балки, опоры.  На " Схеме расположения опор на отм. +7,710 ... "  добавлены балки, опоры, отверстия в настиле, изменены габариты настила, вынесен узел.  Добавлены сечения "a – a" … "p – p", вынесены узлы.  В "Ведомость элементов" внесены изменения.  В "Основной надписи" внесено изменение в наименование листа.  На "Схема расположения опор на отм. +8,700 ..." добавлены балки, опоры.  На " Схеме расположения опор на отм. +10,808 ... "  добавлены балки, опоры, отверстия в настиле, изменены габариты настила, вынесен фрагмент 1.    На " Схеме расположения опор на отм. +12,510 ... "  добавлены балки, опоры, отверстия в настиле.  Добавлены сечения "a – a" … "k – k", вынесены узлы.  В "Основной надписи" внесено изменение в наименование листа.  На "Схеме расположения опор на отм. +14,410 ..." добавлены балки, опоры, отверстия в настиле, изменены габариты настила.  На "Схеме расположения опор на отм. +16,310 ..." добавлены балки, опоры.  На "Схеме расположения опор на отм. +18,310 ..." добавлены балки, опоры, отверстия в настиле, изменены габариты настила.  Добавлена "Схема расположения опор на отм. +18,900 ..." | 5 | Снятие статуса HOLD |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 |
|  | 5  (Зам.)  6  (Нов.)  7  (Нов.)  1  (Зам.) | На "Схеме расположения опор на отм. +21,310 ..." добавлены балки, опоры, отверстия в настиле, изменены габариты настила.  Добавлена "Схема расположения опор на отм. +22,550 ..."  В "Основной надписи" внесено изменение в наименование листа.  На "Схеме расположения опор на отм. +23,400 ..." добавлены балки, опоры, отверстия в настиле, изменены габариты настила.  На "Схеме расположения настила на отм. +24,800 ..." добавлена площадка, изменены габариты настила.  На "Схеме расположения опор на отм. +27,400 ..." добавлены балки, опоры.  Добавлен фрагмент 1 плана на отм. +10,800.  Добавлены сечения "a – a" … "q – q".  В "Основной надписи" внесено изменение в наименование листа.  Разработаны узлы 1 … 7.  Разработаны узлы 8 … 18.  Прилагаемые документы  OZSM-HIDW-RD-7080/1-506-CI-KM2.2 SPE  В Спецификацию металлопроката внесены изменения |  |  |