|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Участок трассы | | Протяжение, м | Ширина проезжей части, м | Площадь покрытия, м² | Площадь основания толщиной 0,17м, м² | Объем дополнит. слоя основания из ПГС h=0,25м, м³ | Примечание |
| от ПК+ | до ПК+ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1+70 | 2+00 | 30,0 | 6,00 | 180,00 | 191,7 | 55,0 |  |
| 2 | 2+00 | 3+00 | 100,0 | 6,00 | 600,00 | 639,0 | 184,0 |  |
| 3 | 3+00 | 4+00 | 100,0 | 6,00 | 600,00 | 639,0 | 184,0 |  |
| 4 | 4+00 | 5+00 | 100,0 | 6,00 | 600,00 | 639,0 | 184,0 |  |
| 5 | 5+00 | 6+00 | 100,0 | 6,00 | 600,00 | 639,0 | 184,0 |  |
| 6 | 6+00 | 7+00 | 100,0 | 6,00 | 600,00 | 639,0 | 184,0 |  |
| 7 | 7+00 | 8+00 | 100,0 | 6,00 | 600,00 | 639,0 | 184,0 |  |
| 8 | 8+00 | 9+00 | 100,0 | 6,00 | 600,00 | 639,0 | 184,0 |  |
| 9 | 9+00 | 10+00 | 100,0 | 6,00 | 600,00 | 639,0 | 184,0 |  |
| 10 | 10+00 | 11+00 | 100,0 | 6,00 | 600,00 | 639,0 | 184,0 |  |
| 11 | 11+00 | 12+00 | 100,0 | 6,00 | 600,00 | 639,0 | 184,0 |  |
| 12 | 12+00 | 12+56 | 56,0 | 6,00 | 336,00 | 357,8 | 103,0 |  |
| **Итого:** | | | **1086,0** |  | **6516,0** | **6939,5** | **1998,0** |  |