| №№ п/п | Местоположение | | Протяжение, м | Ширина тротуара, м | Площадь тротуара, м² | Площадь покрытия, м² | Площадь основания , м² | Установка бортового камня БР 100.30.18, м | Установка бортового камня БР 100.20.8, м | Нарезка корыта вручную, м³ | Планировка дна корыта, м² | Уплотнение дна корыта h=0,3 м, м³ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от ПК+ | до ПК+ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| слева | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+00 | 1+00 | 100,0 | 2 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 | 20 | 200 | 60 |  |
| 2 | 1+00 | 2+00 | 100,0 | 2 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 | 20 | 200 | 60 |  |
| 3 | 2+00 | 3+00 | 100,0 | 2 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 | 20 | 200 | 60 |  |
| 4 | 3+00 | 4+00 | 100,0 | 2 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 | 20 | 200 | 60 |  |
| 5 | 4+00 | 5+00 | 110,0 | 2 | 220 | 220 | 220 | 110,0 | 110,0 | 22 | 220 | 66 |  |
| 6 | 5+00 | 6+00 | 100,0 | 2 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 | 20 | 200 | 60 |  |
| 7 | 6+00 | 7+00 | 100,0 | 2 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 | 20 | 200 | 60 |  |
| 8 | 7+00 | 8+00 | 100,0 | 2 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 | 20 | 200 | 60 |  |
| 9 | 8+00 | 9+00 | 100,0 | 2 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 | 20 | 200 | 60 |  |
| 10 | 9+00 | 10+00 | 100,0 | 2 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 | 20 | 200 | 60 |  |
| 11 | 10+00 | 11+00 | 100,0 | 2 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 | 20 | 200 | 60 |  |
| 12 | 11+00 | 12+00 | 100,0 | 2 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 | 20 | 200 | 60 |  |
| 13 | 12+00 | 12+56 | 53,0 | 2 | 106 | 106 | 106 | 53,0 | 53,0 | 10,6 | 106 | 31,8 |  |
| справа | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0+00 | 1+00 | 123,0 | 2 | 246 | 246 | 246 | 123,0 | 123,0 | 24,6 | 246 | 73,8 |  |
| 15 | 1+00 | 2+00 | 106,0 | 2 | 212 | 212 | 212 | 106,0 | 106,0 | 21,2 | 212 | 63,6 |  |
| 16 | 2+00 | 3+00 | 100,0 | 2 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 | 20 | 200 | 60 |  |
| 17 | 3+00 | 4+00 | 100,0 | 2 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 | 20 | 200 | 60 |  |
| 18 | 4+00 | 5+00 | 125,0 | 2 | 250 | 250 | 250 | 125,0 | 125,0 | 25 | 250 | 75 |  |
| 19 | 5+00 | 6+00 | 100,0 | 2 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 | 20 | 200 | 60 |  |
| 20 | 6+00 | 7+00 | 100,0 | 2 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 | 20 | 200 | 60 |  |
| 21 | 7+00 | 8+00 | 100,0 | 2 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 | 20 | 200 | 60 |  |
| 22 | 8+00 | 9+00 | 100,0 | 2 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 | 20 | 200 | 60 |  |
| 23 | 9+00 | 10+00 | 100,0 | 2 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 | 20 | 200 | 60 |  |
| 24 | 10+00 | 11+00 | 100,0 | 2 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 | 20 | 200 | 60 |  |
| 25 | 11+00 | 12+00 | 100,0 | 2 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 | 20 | 200 | 60 |  |
| 26 | 12+00 | 12+56 | 56,0 | 2 | 112 | 112 | 112 | 56,0 | 56,0 | 11,2 | 112 | 33,6 |  |
| **Всего:** | | | **2573,0** |  | **5146,0** | **5146,0** | **5146,0** | **2573,0** | **2573,0** | **514,6** | **5146,0** | **1543,8** |  |