|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местоположение | | Расстояние, м | Площадь планировки, м² | | | Обратная надвижка растительного грунта, м³ | Укрепление, м² | | Примечание |
| от ПК+ | до ПК+ | верха земляного полотна | откосов | обочин | откосов насыпи засевом трав | обочин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 0+00 | 1+00 | 100,0 | 0,0 | 128,0 | 75,0 | 48,0 | 128,0 | 75,0 |  |
| 2 | 1+00 | 2+00 | 100,0 | 523,0 | 184,0 | 75,0 | 61,0 | 184,0 | 75,0 |  |
| 3 | 2+00 | 3+00 | 100,0 | 1197,0 | 491,0 | 100,0 | 139,0 | 491,0 | 100,0 |  |
| 4 | 3+00 | 4+00 | 100,0 | 1197,0 | 541,0 | 100,0 | 151,0 | 541,0 | 100,0 |  |
| 5 | 4+00 | 5+00 | 100,0 | 1048,0 | 504,0 | 100,0 | 142,0 | 504,0 | 100,0 |  |
| 6 | 5+00 | 6+00 | 100,0 | 899,0 | 485,0 | 100,0 | 137,0 | 485,0 | 100,0 |  |
| 7 | 6+00 | 7+00 | 100,0 | 750,0 | 278,0 | 100,0 | 89,0 | 278,0 | 100,0 |  |
| 8 | 7+00 | 8+00 | 100,0 | 750,0 | 252,0 | 100,0 | 83,0 | 252,0 | 100,0 |  |
| 9 | 8+00 | 9+00 | 100,0 | 750,0 | 245,0 | 100,0 | 81,0 | 245,0 | 100,0 |  |
| 10 | 9+00 | 10+00 | 100,0 | 750,0 | 167,0 | 100,0 | 63,0 | 167,0 | 100,0 |  |
| 11 | 10+00 | 11+00 | 100,0 | 899,0 | 299,0 | 100,0 | 94,0 | 299,0 | 100,0 |  |
| 12 | 11+00 | 12+00 | 100,0 | 899,0 | 366,0 | 100,0 | 110,0 | 366,0 | 100,0 |  |
| 13 | 12+00 | 12+56 | 56,0 | 469,0 | 80,0 | 56,0 | 32,0 | 80,0 | 56,0 |  |
| **Итого:** | | | **1256,0** | **10131,0** | **4020,0** | **1206,0** | **1230,0** | **4020,0** | **1206,0** |  |