|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Местоположение | | Протяжение кювета, м | | Средняя глубина кювета, м | | Крутизна откосов | | Площадь поперечного сечения, м2 | | Объем земработ, м3 | Плани- ровка, м2 | площадь укрепления, м2 | Примечание |
| от ПК+ | до ПК+ | Слева | Справа | Слева | Справа | Внутрен- него | Внешнего | Слева | Справа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 0+98 | 1+52 | - | 54,0 | - | 0,3 | 1:1,5 | 1:1,5 | - | 0,14 | 8,0 | 58,3 | 58,3 | засев трав |
| 2 | 1+52 | 1+95 | - | 43,0 | - | 0,3 | 1:1,5 | 1:1,5 | - | 0,14 | 6,0 | 46,4 | 46,4 | асфальтобетон |
| 3 | 4+36 | 4+55 | - | 19,0 | - | 0,3 | 1:1,5 | 1:1,5 | - | 0,14 | 3,0 | 20,5 | 20,5 | щебневание |
| 4 | 4+55 | 5+49 | - | 94,0 | - | 0,3 | 1:1,5 | 1:1,5 | - | 0,14 | 13,0 | 101,5 | 101,5 | асфальтобетон |
| 5 | 5+49 | 5+94 | - | 45,0 | - | 0,3 | 1:1,5 | 1:1,5 | - | 0,14 | 6,0 | 48,6 | 48,6 | щебневание |
| 6 | 5+94 | 6+20 | - | 26,0 | - | 0,3 | 1:1,5 | 1:1,5 | - | 0,14 | 4,0 | 28,1 | 28,1 | засев трав |
| 7 | 6+90 | 7+07 | 17,0 | - | 0,3 | - | 1:1,5 | 1:1,5 | 0,14 | - | 2,0 | 18,4 | 18,4 | засев трав |
| 8 | 8+92 | 9+86 | 94,0 | - | 0,3 | - | 1:1,5 | 1:1,5 | 0,14 | - | 13,0 | 101,5 | 101,5 | асфальтобетон |
| **Засев трав:** | | | | | | | | | | | **14,0** | **104,8** | **104,8** |  |
| **Щебневание:** | | | | | | | | | | | **9,0** | **69,1** | **69,1** |  |
| **Асфальтобетон:** | | | | | | | | | | | **32,0** | **249,4** | **249,4** |  |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | **55,0** | **423,3** | **423,3** |  |