|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Пикетажное положение | Длина примыкания | | Угол пересечения | Ширина проезжей части | Общая площадь покрытия | Площадь основания | Объем подстилающего слоя из ПГС h-0,25м | Земляные работы | | Примечание |
| влево | вправо | Рытье корыта экскаватором h-0,36м | Укрпеление обочин засевом трав |
| ПК+ | м | м | град | м | м² | м² | м³ | м³ | м³ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0+16 | - | 12,5 | 93 | 3,5 | 87,0 | 87,0 | 26,0 | 31,0 | 18,2 |  |
| 2 | 0+97 | - | 13,8 | 106 | 3,5 | 100,0 | 100,0 | 30,0 | 36,0 | 19,3 |  |
| 3 | 4+27 | - | 15,1 | 85 | 5,4 | 124,7 | 124,7 | 37,0 | 45,0 | 24,6 |  |
| 4 | 4+74 | 17,1 | - | 107 | 5,2 | 219,2 | 219,2 | 66,0 | 79,0 | 26,5 |  |
| **Итого:** | | | | | | **530,9** | **530,9** | **159,0** | **191,0** | **88,6** |  |