|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость углов поворота, прямых и кривых. Форма 4 ГОСТ Р 21.1701-97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Точка | Положение вершины | | | Величина угла | | Радиус, | Элементы кривой,м | | | | | | Положение переходных кривых | | | | | | | | Расстояние | Длина |
| угла | | | поворота | | м | между | прямой, |
|  | | |  | |  | начало | | конец | | конец | | начало | | вершинами | м |
| КМ | ПК | + | влево | вправо |  | тан- | тан- | переходные | | круговая | биссек- | ПК | + | ПК | + | ПК | + | ПК | + | углов,м |  |
|  | генс | генс | кривые | | кривая | триса |  |  |
|  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,27 | 74,2 |
| 1 | 1 | 0 | 98,27 |  | 2°30'27" | 1100 | 24,07 | 24,07 | 0 | 0 | 48,14 | 0,26 | 0 | 74,2 | 0 | 74,2 | 1 | 22,3 | 1 | 22,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,62 | 13,79 |
| 2 | 1 | 1 | 51,88 |  | 3°36'36" | 500 | 15,76 | 15,76 | 0 | 0 | 31,5 | 0,25 | 1 | 36,1 | 1 | 36,1 | 1 | 67,6 | 1 | 67,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,51 | 12,12 |
| 3 | 1 | 2 | 13,38 |  | 7°41'51" | 500 | 33,64 | 33,64 | 0 | 0 | 67,17 | 1,13 | 1 | 79,8 | 1 | 79,8 | 2 | 46,9 | 2 | 46,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,54 | 239,56 |
| 4 | 1 | 5 | 11,82 |  | 9°20'46" | 310 | 25,34 | 25,34 | 0 | 0 | 50,57 | 1,03 | 4 | 86,5 | 4 | 86,5 | 5 | 37,1 | 5 | 37,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,85 | 91,98 |
| 5 | 1 | 6 | 79,55 | 14°23'55" |  | 400 | 50,53 | 50,53 | 0 | 0 | 100,52 | 3,18 | 6 | 29 | 6 | 29 | 7 | 29,6 | 7 | 29,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,71 | 199,79 |
| 6 | 2 | 10 | 61,73 |  | 41°26'24" | 350 | 132,4 | 132,4 | 0 | 0 | 253,14 | 24,2 | 9 | 29,3 | 9 | 29,3 | 11 | 82,5 | 11 | 82,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,92 | 73,52 |
|  | 2 | 12 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |