Необходимо выполнить расчет величин пожарного риска для установления факта своевременной эвакуации людей из помещений проектируемого объекта защиты, Создание ЦПК «Лопатки турбины» Акционерного общества «ОДК-Пермские моторы» г. Пермь. Второй этап строительства. Реконструкция существующего производственного корпуса 93 (далее – Объект).

В случае несоответствия рассчитанных величин пожарного риска нормативному значению, дополнительно разработать комплекс организационных и технических мероприятий, при выполнении которых обеспечивается допустимый уровень пожарной опасности для людей в случае возникновении пожара в здании.

Результатом работы по настоящему договору является Отчет пожарного риска для объекта Создание ЦПК «Лопатки турбины» Акционерного общества «ОДК-Пермские моторы» г. Пермь. Второй этап строительства. Реконструкция существующего производственного корпуса 93 в составе проектной документации.

Отступление от норм:

- отсутствия автоматического пожаротушения для производственного помещения категории В3 площадью более 1000 м.кв.

В нашем проекте, Создание ЦПК «Лопатки турбины» Акционерного общества «ОДК-Пермские моторы» г. Пермь. Второй этап строительства. Реконструкция существующего производственного корпуса 93, за существующие планировки приняты планировки по проекту «Реконструкция производства точного литья лопаток турбин для изготовления опытной партии двигателей ПД-35 Акционерного общества «ОДК-Пермские моторы» г. Пермь», соответственно изменение планировок можно увидеть на планах демонтажных работ.

Прошу обратить внимание что по оси А пристрой. Стена по оси А принята как стена первого типа.