1. Выполнить раздел АР, КР для здания чиллерной с размерами в осях 18,0х9,0 (пролет)х3,0(h). Под зданием в строительном исполнении выполнить ж.б. резервуар с отметкой дна -3,500 (неагрессивные стойки – обычная вода), который будет являться одновременно фундаментом сооружения. Примерное расположение оборудования и значения нагрузок от него см. высланные файлы.  
   Здание чиллерной выполнить в стальном металлокаркасе, стены – из сэндвич-панелей, дверь проем 2х2,5(h)м, крыша - односкатная или двускатная (по выбору исходя из конструктива), кровля - кровельные сэндвич-панели.