20.036-ТЕХ.1-КР.4 Часть 4. Наружные установки:

1. Выполнить фундамент под модульный пост охраны 2,5х4 м. см. задание.
2. Под досмотровую эстакаду выполнить фундамент. Площадка досмотра 2х1 м, высота площадки 3 м. См. задание
3. Выполнить фундамент для шлагбаума.
4. Выполнить фундамент под газификатор 8м3.
5. Выполнить площадку автоцистерны с аргоном.
6. Выполнить эстакаду для аргона от газификатора до корпуса 93 по заданию ТХ.
7. Выполнить фундаменты для градирен 4 шт. Низ градирен на отметке +1,0 от земли, допустимо винтовые сваи, скрепленные рамой.