1. Максимальное давление в котле  6 кгс/см2. Среднее давление на прямой 5,0 кгс/см2. Среднее давление на обратном трубопроводе 3,5 кгс/см2
2. Среднее давление ГВС (летом) на прямой 3,8 кгс/см2. Среднее давление ГВС (летом) на обратном трубопроводе 1 кгс/см2
3. Давление хол. воды 4,6 кгс/см2. Вода от ООО КВС. Анализ воды не проводился.
4. Температурный график 95/70.
5. Высота здания 4,5 м. Необходимо уточнять при предпроектном обследовании
6. Суммарная тепловая мощность котельной 1,892 Гкал/ч. ГВС — 0,092 Гкал/ч
7. Проектом предусмотрено 3 котла. 3-й котел должен обеспечить максимальную нагрузку в зимний период и ГВС в летний