Шаблон технического задания для размещения проекта на ПИРС

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Требование | Информация |
|  | Заказчик | ООО «Академия строительства» |
|  | Наименование объекта (проекта) | Выполнение раздела КР «Молочно-товарная ферма на 800 голов дойного стада КРС, расположенного в Республике Татарстан» |
|  | Ориентировочное время начала работ, Сроки исполнения работ (начало и окончание работ по графику) | Начало: 10.90.2020г.  Сроки: 30 календарных дней.- стадия П |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Натуральные показатели объекта | 1. Коровник на 400 голов 29,0х156,0 м - 2 шт. 2. Доильно-молочный блок 21,0х54,0 м 3. Санпропускник. Дезбарьер с подогревом дез.раствора 4. Навозосборник с центральным каналом навозоудаления 6,0х8,0х4,5 м |
|  | Стадийность выполняемых проектных работ (ПД, РД) | Проектная документация (сос спецификациями)  Прохождение государственной экспертизы |
|  | Разрабатываемые разделы | ОВ/ЭЭ (Отопление и вентиляция, Энергоэффективность) |
|  | Наличие экспертизы (ГОС, НЕГОС) | Государственная экспертиза |
|  | Технические требования к выполняемым работам | Разработать проектную документацию в соответствии с действующими нормативными и законодательными документами,  сопроводить ПД при прохождении экспертизы  Расчетные параметры наружного воздуха для систем  вентиляции (для зон содержания и пребывания  животных) принять -17 °С в соответствии с п.  5.14 СП 60.13330.2016 по СП 131.13330.2012.  В помещениях для содержания животных вентиляция естественная: приток через подъёмно-опускные окна, вытяжка – через вытяжные шахты конька.  2.1.1 ДМБ  Температуру внутреннего воздуха в доильном зале принять равной +7 °С, в накопителе и ветеринарно-санитарной зоне не нормируется °С.  2.1.1.1. Бытовые помещения  - Отопление – в качестве источника теплоснабжения применяются газовые напольные котлы - Горячая вода — водонагреватели (накопительные или проточные)  - Вентиляция — организация приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических требований. Применяются приточные установки с водяными и электрическими калориферами.  2.1.1.2. Производственные помещения  - Отопление ––в качестве источника теплоснабжения применяются газовые напольные котлы.  - Вентиляция — организация приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением для обеспечения санитарно-гигиенических требований. Применяются приточные установки с водяными и электрическими калориферами.  - Система вентиляции в накопителе, сан.-вет. зоне – естественная. Предусмотреть в качестве притока подъёмно-опускные окна, в качестве вытяжки – светоаэрационную конструкцию конька.  2.1.2 Санпропускник  - Отопление – в качестве источника теплоснабжения применяются газовые напольные котлы;  - Горячая вода — водонагреватели (газовые, косвенного нагрева или проточные);  - Вентиляция — организация приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических требований. Применяются приточные установки с водяными калориферами. |
|  | Бюджет | 65 700,00 руб. - для ФЛ.  78 900,00 рублей – для ИП, Самозанятый  При указании стоимости просьба указать стоимость в базисе цен согласно выбранному способу сотрудничества. |
|  | Условия оплаты (этапность оплаты: наличие аванса и т.д.) | Расчет – безналичный.  Аванс – не более 20%.  Вторая оплата в размере 40% при передаче документации.  Третья оплата в размере 40% после получения положительного заключения экспертизы |
|  | Исходные данные | Все необходимые исходные данные будут предоставлены исполнителю перед началом работ. Дополнительные исходные данные предоставляются по запросу (ТУ) |

В заявке просим указать:

1) Планируемую форму сотрудничества (ФЛ/ИП/Самозанятый)

2) Опыт проектирования, с прохождением экспертизы. (Приложить портфолио).

Предоставление дополнительной информации возможно по запросу.

Необходимые исходные данные Исполнителю будут предоставлены перед началом работ.

**ВАЖНО:** Заявки рассматриваются у пользователей заполнивших информацю о себе и заполненными портфолио в вашем профиле.