**Расчет емкости АКБ**

Расчет емкости АКБ для ИБП САПС.

Для 3-х часов работы в режиме тревоги или 12-ти часов в дежурном режиме достаточно одного АКБ емкостью 12А/ч.