6.1. В рамках исполнения настоящего Контракта Подрядчик обязан разработать проектно-сметную документацию по газификации многоквартирных домов с. Середка для чего провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документации, необходимых для строительства общедомовых и внутриквартирных газовых сетей (газопроводов), расположенных по адресу:

- Псковская обл., с/п «Середкинская волость», с. Середка, ул. Рыбакова многоквартирные дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10;

- Псковская обл., с/п «Середкинская волость», с. Середка, ул. Родионова многоквартирные дома №№ 4А, 5, 5А, 14А, 15А.

Строительство общедомовых и внутриквартирных газовых сетей (газопроводов) планируется в целях газоснабжения многоквартирных домов природным газом.

6.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с заданием на проектирование:

**Задание на проектирование**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наименование объекта | «Строительство общедомовых и внутриквартирных газовых сетей (газопроводов)» |
|  | Место строительства | Псковская область, Псковский район, село Середка |
|  | Основание для проектирования | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |
|  | Вид строительства | Новое строительство. |
|  | Источник газоснабжения | Существующий газопровод (согласно схемы АО «Газпром газораспределение Псков») |
|  | Использование газа | В целях пищеприготовления, горячего водоснабжения. |
|  | Объем изысканий | Инженерные изыскания для проектирования объекта |
|  | Стадийность проектирования | 1. Проект 2. Рабочая документация |
|  | Исходные данные | * Список домов, подлежащих газификации. * Планы БТИ газифицируемых домов (по запросу у Заказчика).   Сбор, согласование ТУ и исходных данных, осуществляется Подрядчикам, стоимость включена в цену Контракта. |
|  | Объем проектирования | Необходимо выполнить проектирование общедомовых и внутриквартирных газовых сетей (газопроводов).  Проектная документация должна быть разработана в соответствии с нормами и правилами выполнения проектных работ по строительству газовых наружных и внутренних сетей и сооружений; в объеме, согласно требованиям Постановления правительства РФ № 87 от 16.02.08г. на строительство линейных сооружений, с учетом Письма Минрегиона РФ от 22.06.2009 N 19088-СК/08.  Рабочая документация - в объеме достаточном для строительства.  При разработке выделить в отдельные тома дополнительные разделы:   1. мероприятия по охране окружающей среды; 2. мероприятия по пожарной безопасности; 3. проект организации строительства;   Разработку раздела «мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» не предусматривать. |
|  | Технические характеристики проектируемого трубопровода | Материал труб - полиэтилен (подземный) и сталь (надземный);  Категория давления газа в трубопроводе, МПа- газопровод низкого давления (до 0,002 МПа);  Точку подключения определить проектом.  Установка отключающих устройств – на высоте 1,5 м. от земли. |
|  | Подрядная организация | По результатам проведения торгов. |
|  | Заказчик | Администрация Псковского района |
|  | Сроки и очередность проектирования | Очередность проектирования:   1. Инженерные изыскания. 2. Проектно-сметная документация: проект + рабочая документация; |
|  | Источник финансирования | Средства областного бюджета и софинансирование муниципальных образований (5%) |
|  | Особые условия | - При газификации жилых домов, проектирование осуществить до отключающего устройства на фасаде дома с установкой заглушки под сварку.  -- Подрядчик проводит согласование проекта и сметной документации с Заказчиком,  - Подрядчик проводит согласование проекта за свой счет в установленном порядке с организациями, выдавшими технические условия;  - ПСД на Госэкспертизу в т.ч. экспертизы промбезопасности передает Подрядчик, оплату за данные работы проводит Подрядчик  Сопровождение и исправление замечаний по заключению Госэкспертизы, в т.ч. экспертизы промбезопасности Подрядчик производит за свой счет; повторная экспертиза, при необходимости, выполняется за счет Подрядчика.  При завершении работ на стадии «Проект» до передачи ПСД в Госэкспертизу, Подрядчик передает на согласование Заказчику проектную документацию в 1-м экземпляре на бумажном и электронном носителе в соответствии с Заданием на проектирование и условиями документации о закупке.  Передача оформленной в установленном порядке проектной документации осуществляется по накладным Подрядчика. |
|  | Требования по количеству проектной документации | Подрядчик передает Заказчику полный комплект проектной документации на бумажном носителе:  - 5 экземпляров документации стадии «Проект»;  - 5 экземпляров Рабочей документации,  а также 2 экземпляра полного комплекта проектной документации на электронном носителе, в том числе графические материалы в формате PDF.  - 1 экземпляр ведомости объемов работ на бумажном и электронном носителе.  Подрядчик передает Заказчику положительное заключение Госэкспертизы, в т.ч экспертиза промбезопасности.  Сметная документация должна быть составлена с применением действующей сметно-нормативной базы на момент заключения контракта.  Дополнительно два экземпляра сметы – на компакт-диске (или ином электронном носителе) Первый экземпляр в формате .XML; Второй экземпляр в формате Excel.  На строительные материалы, комплектующие и оборудование, предусмотренные в проектах должны быть приложены:  1. Прайсы |