**Приложение № 1**

**к Контракту № 2026/053/21**

**от «\_\_» апреля 2021г.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Корректировка проекта на переустройство контрольно-пропускного пункта ГБОУ Школа № 2026**

1. **Объект закупки:** Выполнение работ по корректировке проекта на переустройство контрольно-пропускного пункта ГБОУ Школа № 2026

2. **Заказчик:**

2.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2026» (ГБОУ Школа № 2026)

3. Краткие характеристики выполняемых работ:

3.1 На основании имеющейся проектно-сметной документации просим внести следующие изменения в проект:

**Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения**

1. Увеличить длины стен со сторон входных дверей до 6800 мм.
2. Заменить входные двери с обеих сторон на две двери шириной по 1400 мм. каждая, добавив между ними металлический профиль шириной 100 – 150 мм., обеспечивающий возможность закрывания каждой двери в отдельности от другой.
3. Убрать остекление на стенах около входных дверей.
4. Убрать перегородку между технической комнатой и комнатой охраны.
5. Убрать дверь в помещение сотрудника охраны со стороны входа в КПП.
6. Добавить окно размером 1000х1000 мм. на «глухую» сторону КПП.
7. Заменить панорамное остекление КПП обычными окнами размером 1100х1100 мм.
8. Добавить возможность открывания окон со стороны территории школы.
9. Развернуть КПП на 180 градусов относительно положения, указанного в настоящем проекте.
10. Скат крыши направлен в юго-западную строну территории корпуса.
11. Добавить остекление в перегородку между комнатой охраны и проходной зоной с возможностью открывания для проверки документов.

**Отопление, вентиляция и кондиционирование**

1. Подобрать тепловые завесы под габариты новых входных дверей
2. Убрать приточную вентиляцию.
3. Убрать кассетный кондиционер.
4. Настенная сплит система в помещении охраны.
5. Убрать плинтусные обогреватели.

**Система контроля и управления доступом**

1. Добавить один двухпроходной турникет.
2. Добавить охранную сигнализацию в проект КПП (приемно-контрольное оборудование, датчики движения, гирконы на открывающиеся окна и двери, датчики на разбитие стекла, выведение на главный пост корпуса).

**Система видеонаблюдения**

1. Добавить камеру видеонаблюдения на заднюю стену КПП.
2. Высота монтажа камер видеонаблюдения над пандусами – максимальная.

**Пожарная сигнализация**

1. Уменьшить количество ДИП до 4 единиц (2 в помещении охраны и 2 в проходной зоне).
2. Подключить АПС КПП к системе «Стрелец-Мониторинг».
3. Установить приемно-контрольное оборудование на главном посту корпуса.

**Примечания**

1. Необходимо согласование по каждому пункту технического задания

4. **Место выполнения работ:**

4.1 ГБОУ Школа 2026 г. Москва, ул. Лухмановская, д. 13Б

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.С. Петроченкова/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Д.П. Асташов/

М.П. М.П.