**Техническое задание на раздел КЖ0**

Выполнить раздел КЖО стадия Р для каркасного здания склада из металлических профилей.

Предварительно сваи и ростверки запроектированы на стадии П. Есть модель здания в Ревите 2021 (АР), есть модель каркаса в Текла 2021 (КР).

Выполнить расчет свайно-ростверкового фундамента.

Сваи – сборный ж/б, ростверк – монолитный.

Размеры здания в осях 47.0 х 38.0 м.

Сечение и длину свай определить расчетом.

Подошву у ростверков расположить на глубине промерзания, учесть уклон рельефа.

Геология есть.

Рассчитанные и принятые размеры и габариты фундаментов предварительно согласовать с заказчиком.

Дополнительные условия: Быть на связи в течении рабочего дня, по требованию заказчика предоставлять информацию о ходе работ (устно или письменно).

Раздел разработать в Ревит 2021. Результатом работы является альбом чертежей в pdf, согласованный и проверенный заказчиком. Также по окончанию работ передаются чертежи в dwg формате и модель здания в формате rvt.

Разделы АР, КР для ознакомления скину на почту. Для оперативного обмена информацией – сообщите телефон и/или почту в отклике на задание. Можно сразу написать на почту [oootaller2020@gmail.com](mailto:oootaller2020@gmail.com), тел. 89504659001