**Техническое задание на раздел АС**

Выполнить раздел АС (стадия Р) для каркасного здания склада из металлических профилей.

Раздел должен содержать проектные решения по:

- перегородкам и перекрытию АБК, включая узлы;

- отделка АБК

- Полы склада (армированная ж/б плита + топинг)

- Наружное ограждения из сэндвич-панелей (раскладка панелей)

- ограждение кровли (заводское)

- цоколь и отмостка;

- оконное заполнение, двери и ворота здания (спецификации и узлы)

- сетчатое ограждения компрессорной зоны

Ко всем проектными решениям разрабатывается спецификация.

Требования к полам:

- перемещение изделий на резиновом ходу массой до 22 т.;

- максимальная нагрузка не более 5 т/кв.м.

Трещиностойкость, ударостойкость, искробезопасность, ремонтопригодность, долговечность

Есть модель в Ревите 2021. Раздел разработать в Автокаде или в Ревите. Результатом работы является альбом чертежей в pdf , согласованный и проверенный заказчиком. Также по окончанию работ передаются чертежи в dwg формате (или rvt).

Дополнительные условия: Быть на связи в течении рабочего дня, по требованию заказчика предоставлять информацию о ходе работ (устно или письменно)

Разделы АР, КР для ознакомления скину на почту. Для оперативного обмена информацией – сообщите телефон и/или почту в отклике на задание. Можно сразу написать на почту [oootaller2020@gmail.com](mailto:oootaller2020@gmail.com), тел. 89504659001