|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Номер разметки ГОСТ Р 51256-2011** | **Протяженность, м** | **Кол-во, шт** | **Ширина линий, м** | **Площадь, м2** | **Примечания** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1.1 | 93,0 |  | 0,1 | 9,3 |  |
| 2 | 1.5 | 1040,0 |  | 0,1 | 26 |  |
| 3 | 1.6 | 150,0 |  | 0,1 | 11,25 |  |
| 4 | 1.14.1 (белая полоса) | 4,0 | 7 | 0,4 | 67,2 |  |
| 5 | 1.14.1 (желтая полоса) | 4,0 | 7 | 0,6 | 100,8 |  |
| **Итого:** | | **1291,0** | **14** |  | **214,6** |  |