|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Номер знака по ГОСТ Р 52289-04, ГОСТ Р 52290-04** | **Группа знака по ГОСТ Р 52289-04, ГОСТ Р 52290-04** | **Типо-размер знака** | **Количество знаков** | **Ветровой район** | **Марка стоек** | **Количество стоек** | **Длина стоек** | **Вес оцинкован-ных стоек** | **Земляные работы** | | **Примечание** |
| **объём грунта для устройства берм** | **планировка** |
|  |  |  |  | **шт** |  |  | **шт** | **м** | **кг** | **м³** | **м²** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 | 2.1 | приоритета | II | 4 | II | СКМ 1.30 | 4 | 3 | 32,8 | 32,0 | 72,0 |  |
| 2 | 2.1 | приоритета | II | 2 | II | СКМ 1.40 | 2 | 4 | 22 | 16,0 | 36,0 |  |
| 3 | 5.19.1 | особых предписаний | II | 2 | II | СКМ 1.40 | со знаком 2.1 | | | | | |
| 4 | 5.19.2 | особых предписаний | II | 2 | II | СКМ 1.40 | со знаком 2.1 | | | | | |
| 5 | 2.4 | приоритета | II | 5 | II | СКМ 1.30 | 5 | 3 | 41 | 40,0 | 90,0 |  |
| 6 | 5.19.1 | особых предписаний | II | 14 | II | СКМ 1.30 | 14 | 3 | 114,8 | 112,0 | 252,0 |  |
| 7 | 5.19.2 | особых предписаний | II | 14 | II | СКМ 1.30 | со знаком 5.19.1 | | | | | |
| Итого: | | |  | **43** |  |  | **25** |  | **210,6** | **200** | **450** |  |