ТЗ для АР Чиллерной

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 3. Архитектурные решения. |  |
| 3.1 | 20.036-ТЕХ.1-АР.1 | Часть 1. Пристрой |  |
| 3.2 | 20.036-ТЕХ.1-АР.2 | Часть 2. Чиллерная |  |

1. Надо запроектировать здание чиллерной в осях 9х18 м. Позиция на генплане 5. Под зданием в строительном исполнении резервуар на отметку -3,500. Для понимания нагрузок, и размещения дверей прикладываю с аналогичного объекта сосредоточенные нагрузки.  
   Металлокаркас, стены сэндвич панели. Дверь 2х2,5(h)м. Односкатная кровля, кровельные сэндвичпанели. Внутренняя температура +15 С. Постоянных рабочих мест нет. Окна надо, но не много.