Стадия П, стадия РД

Для КМ:

1.Требуется разработать металлоконструкции скользящих опор 59…65, 359, 360, 361 (стойки+ траверсы);

металлоконструкции неподвижные опоры - траверсы, прикрепляемые к монолитным ж.б. фундаментам.

2. Требуется разработать металлоконструкции переходных мостиков через теплотрассу, шириной не менее 0,6м,

с устройством ограждения с 2-ух сторон (высота 1,2м).

Кол-во переходных мостиков — 15 шт (на схеме места переходов показаны коричневым цветом)

3. Требуется разработать устройство мостиков обслуживания вдоль теплотрассы (с двух сторон от крайних

труб) через овраг, между опорами 359 и 361. (см. эскиз и разрез)

Высота площадки по оси опоры 359 до низа трубы — 1,2 м (не более)

Высота площадки по оси опоры 361 до низа трубы — 0,41\* м

Высота перил 1,1-1,2м. Со стороны труб на площадке перелила не нужны, только отбортовка 0,1м

Площадка впритык к трубам

Подъем/спуск на площадку с земли с 2-х сторон.

Тип покрытия площадки - «просечно-вытяжная сталь».

Общие указания

1.Теплотрасса состоит из отдельных опор, разбита по участкам на 3 этапа:

Этап 1. Реконструкция надземной тепловой сети «ТЭЦ -площадка 8,9». Участок от т.А до т.Б

Этап 2. Реконструкция надземной тепловой сети «ТЭЦ -площадка 8,9». Участок от т.Б до т.В

Этап 3. Реконструкция надземной тепловой сети «к зданию 860 и площадки 9» на участке от УТ-22 до УТ-Г.» (от. В до Г)

1. Участок А-Б (Этап 1). L1=0,033 км, д=630, L2=2,092 км, д=377мм

2. Участок Б-В (Этап 2). L=2,22 км, д=377мм

3. Участок В-Г (Этап 3). L=1,695 км, д=377мм

2.Стадия «П»,

2.1 Разработать разделы графической части КМ, в составе раздела ТКР (линейный объект).

шифр — ТСП-03/22-01-ТКР.ГЧ3.1 (раздел КМ) (цифра после ГЧ3 - номер этапа)

2.2 Подготовить текстовую часть по КМ (в объеме раздела ТКР (линейные объекты) по 87 постановлению

3 Стадия «Р», раздел КМ.

3.1 Чертежи графической части выполнить поэтапно

шифр — ТСП-03/22-01-КМ1 (цифра после КМ — номер этапа)

3.2 Выполнить спецификации для раздела КМ (поэтапно)

шифр — ТСП-03/22-01-КМ1 (раздел КМ) (цифра после КЖ - номер этапа)

3.3 Выполнить ведомость объемов работ для раздела КМ (поэтапно) (форму прилагаю)

шифр — ТСП-03/22-01-КМ1.ВОР (раздел КМ) (цифра после КМ - номер этапа)